{\footnotesize
\begin{verbatim}
netcdf start {
dimensions:
        index = 100 ;
        rlonu = 33 ;
        latitude = 25 ;
        longitude = 33 ;
        rlatv = 24 ;
        altitude = 18 ;
        interlayer = 19 ;
        Time = UNLIMITED ; // (1 currently)
variables:
        float controle(index) ;
                controle:title = "Parametres de controle" ;
        float rlonu(rlonu) ;
                rlonu:title = "Longitudes des points U" ;
        float rlatu(latitude) ;
                rlatu:title = "Latitudes des points U" ;
        float rlonv(longitude) ;
                rlonv:title = "Longitudes des points V" ;
        float rlatv(rlatv) ;
                rlatv:title = "Latitudes des points V" ;
        float ap(interlayer) ;
                ap:title = "Coef A: hybrid pressure levels" ;
        float bp(interlayer) ;
                bp:title = "Coef B: hybrid sigma levels" ;
        float aps(altitude) ;
                aps:title = "Coef AS: hybrid pressure at midlayers" ;
        float bps(altitude) ;
                bps:title = "Coef BS: hybrid sigma at midlayers" ;
        float presnivs(altitude) ;
        float latitude(latitude) ;
                latitude:units = "degrees_north" ;
                latitude:long_name = "North latitude" ;
        float longitude(longitude) ;
                longitude:long_name = "East longitude" ;
                longitude:units = "degrees_east" ;
        float altitude(altitude) ;
                altitude:long_name = "pseudo-alt" ;
                altitude:units = "km" ;
                altitude:positive = "up" ;
        float cu(latitude, rlonu) ;
                cu:title = "Coefficient de passage pour U" ;
        float cv(rlatv, longitude) ;
                cv:title = "Coefficient de passage pour V" ;
        float aire(latitude, longitude) ;
                aire:title = "Aires de chaque maille" ;
        float phisinit(latitude, longitude) ;
                phisinit:title = "Geopotentiel au sol" ;
        float Time(Time) ;
                Time:title = "Temps de simulation" ;
                Time:units = "days since    1-01-01 00:00:00" ;
        float ucov(Time, altitude, latitude, rlonu) ;
                ucov:title = "Vitesse U" ;
        float vcov(Time, altitude, rlatv, longitude) ;
                vcov:title = "Vitesse V" ;
        float teta(Time, altitude, latitude, longitude) ;
                teta:title = "Temperature" ;
        float h2o_ice(Time, altitude, latitude, longitude) ;
                h2o_ice:title = "Traceur h2o_ice" ;
        float h2o_vap(Time, altitude, latitude, longitude) ;
                h2o_vap:title = "Traceur h2o_vap" ;
        float masse(Time, altitude, latitude, longitude) ;
                masse:title = "C est quoi ?" ;
        float ps(Time, latitude, longitude) ;
                ps:title = "Pression au sol" ;

// global attributes:
                :title = "Dynamic start file" ;
}
\end{verbatim}
}
