netcdf diagfi1 {
dimensions:
	Time = UNLIMITED ; // (366 currently)
	index = 100 ;
	rlonu = 65 ;
	latitude = 49 ;
	longitude = 65 ;
	rlatv = 48 ;
	interlayer = 26 ;
	altitude = 25 ;
variables:
	float Time(Time) ;
		Time:long_name = "Time" ;
		Time:units = "days since 0000-00-0 00:00:00" ;
	float controle(index) ;
		controle:title = "Parametres de controle" ;
	float rlonu(rlonu) ;
		rlonu:title = "Longitudes aux points u" ;
	float latitude(latitude) ;
		latitude:units = "degrees_north" ;
		latitude:long_name = "North latitude" ;
	float longitude(longitude) ;
		longitude:long_name = "East longitude" ;
		longitude:units = "degrees_east" ;
	float altitude(altitude) ;
		altitude:long_name = "pseudo-alt" ;
		altitude:units = "km" ;
		altitude:positive = "up" ;
	float rlatv(rlatv) ;
		rlatv:title = "Latitudes aux points v" ;
	float aps(altitude) ;
		aps:title = "hybrid pressure at midlayers" ;
		aps:units = "h" ;
	float bps(altitude) ;
		bps:title = "hybrid sigma at midlayers" ;
		bps:units = "h" ;
	float ap(interlayer) ;
		ap:title = "hybrid pressure at interlayers" ;
		ap:units = "h" ;
	float bp(interlayer) ;
		bp:title = "hybrid sigma at interlayers" ;
		bp:units = "h" ;
	float cu(latitude, rlonu) ;
		cu:title = "Coefficients de passage cov <--> nature" ;
	float cv(rlatv, longitude) ;
		cv:title = "Coefficients de passage cov <--> nature" ;
	float aire(latitude, longitude) ;
		aire:title = "Aires des mailles" ;
	float phisinit(latitude, longitude) ;
		phisinit:title = "Geopotentiel au sol init" ;
	float mtot(Time, latitude, longitude) ;
		mtot:title = "total mass of water vapor" ;
		mtot:units = "kg/m2" ;
	float icetot(Time, latitude, longitude) ;
		icetot:title = "total mass of water ice" ;
		icetot:units = "kg/m2" ;
	float rice(Time, altitude, latitude, longitude) ;
		rice:title = "ice radius" ;
		rice:units = "meter" ;
	float rave(Time, latitude, longitude) ;
		rave:title = "Mean ice radius" ;
		rave:units = "meter" ;
	float co2ice(Time, latitude, longitude) ;
		co2ice:title = "co2 ice thickness" ;
		co2ice:units = "kg.m-2" ;
	float tsurf(Time, latitude, longitude) ;
		tsurf:title = "Surface temperature" ;
		tsurf:units = "K" ;
	float ps(Time, latitude, longitude) ;
		ps:title = "surface pressure" ;
		ps:units = "K" ;
	float temp(Time, altitude, latitude, longitude) ;
		temp:title = "temperature" ;
		temp:units = "K" ;
	float tau(Time, latitude, longitude) ;
		tau:title = "tau" ;
		tau:units = "t" ;
	float q02(Time, altitude, latitude, longitude) ;
		q02:title = "mix. ratio" ;
		q02:units = "kg/kg" ;
	float qsurf02(Time, latitude, longitude) ;
		qsurf02:title = "qsurf" ;
		qsurf02:units = "kg.m-2" ;
	float q01(Time, altitude, latitude, longitude) ;
		q01:title = "mix. ratio" ;
		q01:units = "kg/kg" ;
	float qsurf01(Time, latitude, longitude) ;
		qsurf01:title = "qsurf" ;
		qsurf01:units = "kg.m-2" ;
}
