3.2e-4            Minimum ice depth coefficient
1.3e-3            Maximum ice depth coefficient
500.              Minimum ice thermal inertia
2000.             Maximum ice thermal inertia        
/xvik_Dmin_Imin   Path to xvik.F outputs : Ice depth min and thermal inertia min
/xvik_Dmin_Imax   Path to xvik.F outputs : Ice depth min and thermal inertia max
/xvik_Dmax_Imin   Path to xvik.F outputs : Ice depth max and thermal inertia min
/xvik_Dmax_Imax   Path to xvik.F outputs : Ice depth max and thermal inertia max
4                 Year of xvik outputs to use
3                 Xvik files in sol (1), ls (2) or both (3)'
1	          Output file to plot COST(DN,DS) (1) or COST(IN,IS) (2)

This file can be used as follows :

fit_Iceinertia_MONSicedepth.e < fit_Iceinertia_MONSicedepth.def
	
